|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K340LC |
| 尺寸 | 482(宽）\*405（深）\*133 mm（高）把手深度：44mm机箱含挂耳尺寸宽482mm，不含430mm |
| 主板 | 12"\*9.6"(305\* 245MM)及以下尺寸 |
| 硬盘 | 总8个硬盘位最多支持8个3.5寸硬盘如安装atx主板和matx主板最大支持6个3.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 1个12025风扇【大4PIN带公母头】后窗预留2个6CM风扇位 |
| 扩展槽 | 4个全高扩展槽 |
| 面板设置 | 1块8.9寸液晶显示屏【4PIN供电，12V电压，推荐分辨率1024\*600】，2个USB3.0【支持USB2.0】，1个金属开关带蓝色电源指示灯+红色硬盘指示灯 |
| CPU散热器限高 | 120mm尺寸以内 |
| 显卡限长 | 2000以内的全高卡，不兼容供电端口朝上的显卡 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板，铝合金面板 |
| 料厚  | 1.2MM |
| 支持机柜 | 侧边有导轨安装孔，支持安装导轨上机柜 |
| 毛重 | 7.64kg |
| 净重 | 6.508KG |
| 材积 | 55\*53.5\*23CM（0.067CBM） |

**产品内容补充**

**外观颜色：电脑灰砂纹**

**8.9寸液晶屏显示屏，最佳分辨率1024\*600，最大1024\*768**

**铝合金面板，前置150\*120大面板散热带防尘滤网**

**视频输入VGA接口，支持定制电容触摸屏**

**应用场景：科研实验室工控服务器 教育各种计算机主机行业**