|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | G450D |
| 尺寸 | 482(宽）\*500（深）\*178 mm（高） |
| 主板 | 12"\*13"(305\* 345MM)CPU支持140mm及以下 |
| 硬盘 | 13个硬盘（兼容2.5寸和3.5寸硬盘） |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX（兼容4u 冗余电源） |
| 风扇 | 1个12025风扇，1个8025风扇（与温控屏连接，由一个大4pin供电），预留两个8025风扇位 |
| 扩展槽 | 7个全高扩展槽 ，显卡支持270mm及以下 |
| 面板设置 | 一个工业级CD纹带灯开关按钮，一个CD纹复位键，一个温控液晶屏，两个usb3.0接口（附usb2.0接线口） |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚  | 1.2MM |
| 毛重 | 11kg |
| 净重 | 13kg |
| 材积 | 63\*54\*26CM（0.088CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂310: 40＂750: 40HQ＂800 |