|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | G466D |
| 尺寸 | 482(宽）\*660（深）\*178 mm（高） |
| 主板 | 12"\*13"(305\* 345MM)CPU支持140mm及以下 |
| 硬盘 | 21个硬盘（兼容2.5寸和3.5寸硬盘） |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX（兼容4u 冗余电源） |
| 风扇 | 3个12025风扇（与温控屏连接，由一个大4pin供电），预留两个8025风扇位 |
| 扩展槽 | 7个全高扩展槽，显卡支持340mm及以下 |
| 面板设置 | 一个工业级CD纹带灯开关按钮，一个CD纹复位键,温控显示屏，两个usb3.0接口（附usb2.0接线口） |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 17.5kg |
| 净重 | 21.5kg |
| 材积 | 80\*56\*28CM（0.125CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂220: 40＂540: 40HQ＂570 |