|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | C455L2-A |
| 尺寸 | 482(宽）\*550（深）\*178mm（高） |
| 主板 | 12"\*13"(305\* 345MM) |
| 硬盘 | 3个3.5寸硬盘或者2个3.5寸硬盘/1个2.5寸硬盘 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 2个12025风扇 |
| 扩展槽 | 主板内置，内部带显卡固定支架7个全高PCIE直插槽(IO距后窗150mm） |
| **显卡限长** | **340mm及以下** |
| **散热器限高** | **135mm及以下** |
| 面板设置 | 一个电源开关/一个复位开关/一个电源指示灯/一个硬盘指示灯/两个USB3.0/一个温控屏 |
| 后窗设计 | 7个独立外置IO模块（铝合金）），接口丰富，安装简单灵活【实物见产品说明】  （支持OEM定制，联系客服） |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 14 KG |
| 净重 | 11 KG |
| 材积 | 71\*55.5\*27CM（0.106CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂260: 40＂620: 40HQ＂660 |