|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | 4W8 |
| 尺寸 | 612.6（宽）\*360（深）\*180mm（高） |
| 主板位 | B250 BTC-D8P（Ver：2.0） |
| 硬盘位 | 1个3.5寸硬盘或1个2.5寸硬盘 |
| 显卡位 | 最大支持8块340MM深长显卡 |
| 电源位 | ATX PSU |
| 风扇 | 4个12CM暴力风扇 |
| 显卡位 | 支持8张340MM长显卡 |
| 面板设置 | 2个USB2.0,一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.0MM |
| 外箱尺寸 | 76\*51\*30CM(0.116CBM) |
| 净重 | 9.66KG |
| 毛重 | 7.83KG |
| 集装箱装货数量 | 20＂:241 40＂:500 40HQ＂：586 |