|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K139C (K139LZ) |
| 尺寸 | 482(宽）\*380（深）\*44.5 mm（高） |
| 主板 | 12"\*9.6"(305\* 340MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | FLEX PUS电源 |
| 风扇 | 2个4020风扇 |
| 扩展槽 | 1个全高横插槽(需要配转接卡/另售) |
| 面板设置 | 一个电源开关，一个电源指示灯，一个温控显示屏、全铝拉丝氧化面板 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板、铝面板 |
| 料厚 | 1.0MM |
| 毛重 | 5.100KG |
| 净重 | 3.760KG |
| 材积 | 56\*54\*16.5CM(0.05CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:560 40＂:1160 40HQ＂：1360 |