|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K648F(8W) |
| 尺寸 | 650（宽）\*430（深）\*265mm（高） |
| 主板 | 12"\*9.6"（305\*245mm)，兼容华擎13卡（H110 Pro BTC+）、映泰12卡（TB250-BTC PRO）挖矿主板 |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或1个2.5寸硬盘 |
| 支持显卡 | 最大支持13块340MM深显卡【各家显卡驱动最多只能支持8卡挖矿，整机装配注意A卡和N卡组合挖矿】 |
| 电源 | 双电源位,ATX电源安装尺寸 |
| 风扇 | 5个12CM暴力风扇，【后窗预留】5个12CM风扇位 |
| 扩展槽 | 无 |
| 面板设置 | 一个开关，一个重启，一个电源灯蓝色， 一个硬盘灯红色，2个USB2.0 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚  | 1.2MM |
| 外箱尺寸 | 79\*55.5\*37CM(0.163CBM) |
| 净重 | 10.717KG |
| 毛重 | 13.543KG |
| 集装箱装货数量 | 20＂:171 40＂: 355 40HQ＂：417 |