|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | S34N |
| 尺寸 | 263(宽）\*232（深）\***130 mm（高）** |
| 主板 | 最大支持9.6"\*8.2"(245\* 200MM)及以下的ITX主板 |
| 硬盘 | 最多支持1个3.5寸硬盘+1个2.5或3个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 散热器限高 | 90mm |
| 拓展卡限长 | 180mm以内各种拓展卡 |
| 安装方式 | 支持壁挂式、挂墙、桌面 |
| 电源 | FLEX 规格电源，小1U电源 |
| 风扇 | 2个8025风扇【大4PIN供电，公母同体可串联】 |
| 扩展槽 | 4个全高直插槽,4个COM口，2组USB口，1个并口 |
| 面板设置 | 1个金属开关带蓝色电源指示灯，2个USB2.0，面板大面积散热孔带易拆卸防尘棉 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.0mm |
| 毛重 | 3.75KG |
| 净重 | 2.80KG |
| 包装体积 | 36.5\*33.5\*24.5CM(0.029CBM) |