|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K165F |
| 尺寸 | 482(宽）\*650（深）\*44.5 mm（高） |
| 主板 | 12"\*13"(305\*340MM) |
| 硬盘 | 4个3.5寸硬盘 或者8个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | 标准100MM宽的1U专用电源 |
| 风扇 | 4个4028风扇 |
| 扩展槽 | 1个全高直插槽(需要配转接卡/另售) |
| 面板设置 | 2个USB2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2 |
| 毛重 | 8.83KG |
| 净重 | 6.94KG |
| 材积 | 78 X 55 X 13CM (0.056CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:500 40＂:1035 40HQ＂：1214 |