|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | R166-4 |
| 尺寸 | 482(宽）\*660（深）\*44.5 mm（高） |
| 主板 | 12"\* 13"(305\*340MM) |
| 硬盘 | 4个3.5寸硬盘 |
| 光驱 |  |
| 电源 | 1U 标准 电源 |
| 风扇 | 4个4028风扇 |
| 扩展槽 | 1个全高直插槽(需要配转接卡/另售) |
| 面板设置 | 一个开关一个重启 一个电源灯蓝色 一个硬盘灯红色 2个网络灯黄色2个USB2.0 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 11.62KG |
| 净重 | 8.276KG |
| 材积 | 84\*58\*14CM(0.068CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:411 40＂: 852 40HQ＂：1000 |