|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | G230 |
| 尺寸 | 482(宽）\*300（深）\*89 mm（高） |
| 主板 | 9.6"\*9.6"(245\* 245MM) |
| 硬盘 | 2个3.5寸硬盘和7个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 2个6025风扇 |
| 扩展槽 | 4个半高扩展槽 |
| 面板设置 | 一个工业级CD纹带灯开关按钮 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.0MM |
| 毛重 | 5.8kg |
| 净重 | 4 KG |
| 材积 | 54\*42.5\*17CM（0.039CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂700: 40＂1700: 40HQ＂1820 |