|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | G450C-8 |
| 尺寸 | 482(宽）\*500（深）\*178mm（高） |
| 主板 | 12"\*9.6"(305\* 245MM) |
| 硬盘 | 8个热插拔硬盘和4个3.5寸内置硬盘 |
| 光驱 | 1个5.25光驱位 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 3个12025风扇,预留2个8025风扇 |
| 扩展槽 | 7个全高扩展槽 |
| 面板设置 | 一个工业级CD纹带灯开关按钮，一个usb3.0，一个温控屏 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.0MM |
| 毛重 | 13kg |
| 净重 | 11.2KG |
| 材积 | 62.5\*54\*26CM（0.087CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂320: 40＂780: 40HQ＂800 |