|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K125L |
| 尺寸 | 482(宽）\*250（深）\*45 mm（高） |
| 主板 | 7"\*7"(170\*170MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | FLEX PSU |
| 风扇 | 2个4020风扇 |
| 扩展槽 | 1个全高直插槽(需要配转接卡/另售) |
| 面板设置 | 2个USB2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚  | 1.2 |
| 毛重 | 3.65KG |
| 净重 | 2.55KG |
| 材积 | 55\*39.5\*14.5CM |
| 集装箱装货数量 | 20＂:900 40＂: 1870 40HQ＂：2190 |