|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | K445L2-A |
| 尺寸 | 482(宽）\*450（深）\*178mm（高） |
| 主板 | 12"\* 13"(305\*345) |
| 硬盘 | 2个3.5寸硬盘或 4个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX规格电源或1+1冗余电源 |
| 风扇 | 3个12CM风扇【3PIN接口，温控屏供电】 |
| 扩展槽 | 12个全高直插槽 |
| 面板设置 | 1块温控屏，2个USB3.0，1个电源开关，一个复位开关，一个硬盘指示灯，一个电源指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 11.769KG |
| 净重 | 9.156KG |
| 材积 | 58\*54\*26CM(0.088CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:318 40＂:659 40HQ＂：772 |

**注：产品详细参数以实物为准，机箱可定制和修改**