|  |  |
| --- | --- |
| 产品参数 |  |
| 型号 | N8A |
| 尺寸 | 190(宽)\*280（深)\*285mm(高) |
| 表面处理 | 外表喷黑砂纹 |
| 主板 | 7"\*7"(170\*170MM) |
| 硬盘 | 8个热插拔硬盘位 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | FLEX PSU |
| 风扇 | 2个12025风扇 |
| 扩展槽 | 无拓展槽 |
| 面板设置 | 一个电源开关带电源灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚  | 1.2MM |
| 毛重 | 7.5KG |
| 净重 | 6KG |
| 材积 | 38\*37.5\*27（0.038CBM） |
| 集装箱装货数量 | 20＂:736 40＂:1526 40HQ＂：1789 |